Спецификация кухня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование  Внешний вид | Описание |
| 1 | Кухонный гарнитур длинна 3000\*600/350\*800\*600 мм  Внешний вид и наполнение согласно эскиза | **Материалы:**  **Нижние тумбы** кухни изготовлены из ЛДСП покраска RAL 9011 Graphite black (Графитовый черный) 2 слоя. Финишное покрытие – матовый лак 20% полиуретановый не менее 2-3 слоев. Фасады и корпус горизонтальное направление 16 мм Кромка ПВХ в цвет.  Наполнение и размер тумбы согласно визуализации  **Верхние шкафы** материал изготовления ЛДСП покраска RAL 1015 Light ivory (Светлая слоновая кость) 2 слоя. Финишное покрытие – матовый лак 20% полиуретановый не менее 2-3 слоев.  Фасады и корпус горизонтальное направление 16 мм Кромка ПВХ в цвет.  **Шкаф под холодильник** кухни изготовлен из ЛДСП покраска RAL 9011 Graphite black (Графитовый черный) 2 слоя. Финишное покрытие – матовый лак 20% полиуретановый не менее 2-3 слоев.  Фасады и корпус горизонтальное направление 16 мм Кромка ПВХ в цвет.  Наполнение и размер тумбы согласно визуализации  **Столешница** МДФ влагостойкое 38 мм цвет 2323/Bst Этна  <http://kedrcompany.ru/decors/4-gruppa/2323-bst-etna/>  **фартук** - 2323/Bst Этна.  **Плинтус** настенный во всю длину столешницы. Вставка 2323/Bst Этна  В комплект кухни входит:  Мойка врезная из нержавеющей стали квадратная с крылом  Смеситель д/кухни одно рычажный с поворотным изливом MELANA, нержавеющая сталь.  Сушка для посуды нержавеющая сталь  Лоток для столовых приборов 1 шт.  Лента светодиодная холодного цвета 4000К по длине верхних шкафов. Освещение рабочей зоны.  **Ручка скоба** расположение согласно визуализации  Серия норден, верхняя линия шкафов цвет белый (матовый), нижняя линяя шкафов + шкаф под холодильник BAZ – Чернёный (матовый).  Без посудомоечной машины. Вместе нее просто шкаф с полкой. |